# Corne V4 Cherry パームレスト

ご自由にお使いください。
再配布の際は連絡いただけたら喜びます。(X(Twitter):@souten21 宮雪アザミ）

## 概要

foostan氏設計の左右分割キーボードCorne V4 Cherry専用のパームレスト台です。
テンティングスタンドを利用しなくてもパームレストとして快適に使用可能です。
専用テンティングスタンドを取り付けることでキーボードとパームレストをまとめてテンティングできます。
テンティングスタンドはねじ込み式、差し込み式のニ種類あり、好きな方をお使いください。

## 3Dモデル

- corne_v4_palmrest_v5_r.stl : 右本体
- corne_v4_palmrest_v5_l.stl : 左本体
- corne_v4_palmrest_v5_pin.stl : 本体手前ナット蓋

- screw_tenting_stand.stl : ねじ込み式テンティングスタンド
- flat_tenting_stand.stl : 差し込み式テンティングスタンド右用（左は印刷時に反転して印刷してください）

## 各スタンドの特徴

### ねじ込み式テンティングスタンド

持ち運ぶ際にテンティングスタンドがしっかり固定されているため外れる心配がありませんが、内側のキーに力をかけた場合に外側が浮くことがあります。

### 差し込み式テンティングスタンド

嵩張らず、内側のキーを押し込んでも安定していますが、持ち運ぶ際は外れやすいため外して持ち運ぶことをオススメします。

### その他

3Dモデルを作れる人ならネジ穴と溝を活用したいいとこ取りのスタンドも作れると思います。
ご自由にご活用ください。

## その他必要なもの

- 滑り止めクッションゴム必要数 : おすすめのものとしては、本体にはオーバルタイプ片側4つずつ、ねじ込み式テンティングスタンドには丸19mm（ダイソーなどで購入可能）
- M4ナット 8個 : ねじ込み式テンティングスタンドを使用する場合
- M4x12なべねじ 4本 : ねじ込み式テンティングスタンドを使用する場合

## 3Dプリントで印刷

- 左右本体1個ずつ、ねじ込み式テンティングスタンド4つ、差し込み式は左右反転したものとで2つ、ナット蓋2つ
- FDM方式ならば本体とテンティングスタンドは一番広い面を底として印刷します。
- 蓋は本体と目が揃うように立てて印刷します。

## 組み立て

### ねじ込み式テンティングスタンド組み立て

- ねじ込み式テンティングスタンドの六角穴にM4ナットを1つ挿入します。
- ねじ込み式テンティングスタンドの六角穴の反対側からM4x12なべねじを通してドライバーで締め込みます。
- ねじ込み式テンティングスタンドのナベネジを通した面に丸19mmのクッションゴムを貼り付けて塞ぎます。
- 同じものを4個作ります。

### 差し込み式テンティングスタンド組み立て

- 差し込み式テンティングスタンドの底面（出っ張りが無い側の斜めの面）にクッションゴムを貼り付けます。（合うサイズがなければオーバルタイプを半分にカットして使用する）

### 本体

- パームレストの本体側の六角穴にM4ナットを奥まで1つずつ挿入します。(片側につき奥側と手前側に1個ずつで2個、両方で計4個)
- 手前側の六角穴を印刷したナット蓋で、傾斜が合う向きではめ込んで塞ぎます。蓋がゆるい場合は接着を、きつい場合は削って調節します。

### 本体とテンティングスタンドの接続

- ねじ込み式を使用する場合はテンティングスタンドのネジ部を本体底面の穴にねじ込んで固定します。
- 差し込み式を使用する場合は本体底面の長穴にテンティングスタンドの出っ張りを差し込みます。
  その際、左右の判別は、奥に飛び出さないようにして指したときに、スタンドのリブのある面が内側に向くようにします。
